***Załącznik nr 4 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Samochód pożarniczo-gaśniczy**

* O mocy: 210 KM;
* Pojemność silnika: min. 6000 ccm;
* Rok produkcji: min. 2000 r.;
* O napędzie: 4x4 z blokadą mostu przedniego, tylnego, blokadą międzymostową i reduktorem napędowym;
* Kabina: 8 osobowa;
* Przebieg: max. 30 000;
* Autopompa: 2000 l/min;
* Zbiornik wody: 3000 l + zbiornik środka pianotwórczego;
* Skrzynia biegów manualna;
* Koła pojedyncze na osi przedniej i tylnej, ogumienie terenowe;
* Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego, bezwypadkowy, sprawny technicznie;
* Pojazd posiada certyfikat CNBOP wraz z świadectwem dopuszczenia przez jednostkę certyfikującą CNBOP-PIB
* Pasy bezpieczeństwa w kabinie załogi;
* W kabinie uchwyty na aparaty powietrzne;
* Kabina wyposażona w stopnie wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych;
* Kabina wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, w tym niezależne dla dowódcy.

Zabudowa pożarnicza:

* Pojazd posiada oryginalną zabudowę pożarniczą zainstalowaną od nowości;
* Pojazd posiada po 2 duże skrytki sprzętowe oraz po 2 małe skrytki z obu stron boków pojazdu;
* Pojazd posiada skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu;
* Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami aluminiowymi z uchwytami umożliwiającymi korzystanie w rękawicach strażackich;
* Skrytki sprzętowe przystosowane do przewożenia węży tłoczonych oraz armatury wodnej;
* Dach pojazdu wykonany w formie podestu użytkowego, antypoślizgowy;
* Na dachu pojazdu dwie skrzynie na drobny sprzęt i narzędzia;
* Z tyłu nadwozia znajduje się drabinka wejściowa na podest dachowy;
* Hak z tyłu nadwozia.

Instalacja wodna:

* Napełnianie z boku pojazdu, nasada W75
* Linia tłoczona: 2xW52, 2XW75
* Linia ssawna x2
* Instalacja tłoczona wyposażona w linię szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym,
na zwijadle elektrycznym, zakończoną prądownicą.

Wyposażenie:

* Pojazd posiada instalację elektryczną 24V;
* Oświetlenie schowków sprzętowych;
* Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego (belka świetlna, stroboskopy, z tyłu dwie lampy, żółte naprzemienne, kogut barwy niebieskiej);
* Sygnalizacja dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego;
* Maszt oświetleniowy zasilany z instalacji 24V;
* Wciągarka;
* Pojazd oznakowany folią refleksyjną, taśmą refleksyjną na masce pojazdu, na każdym boku oraz na tylnej części zabudowy.

Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku wraz z jego wszystkimi nowelizacjami.

Samochód musi posiadać świadectwo homologacji na terenie UE.

 /-/ Wójt Gminy Ostrowite

 Mateusz Wojciechowski